1.pielikums

Iepirkuma Nr. NVA 2017/19

nolikumam

**Vispārējās tehniskās specifikācijas prasības:**

1. Pēc pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs veic žalūziju izgatavošanai nepieciešamos mērījumus, izgatavo, kā arī uzstāda žalūzijas.

1.1. vertikālā žalūzija:

vēršanās variants (no centra uz abām malām simetriski; uz labo jeb kreiso malu);

stiprināšanas vieta (pie sienas virs loga ailas; loga ailā; pie griestiem virs loga ailas);

auduma materiāls;

auduma krāsa;

1.2. kasešu tipa rullo žalūzijas plastikāta logiem:

vēršanās variants no augšas uz apakšu, fiksācija jebkurā pozīcijā);

stiprināšanas vieta (uz loga rāmja);

auduma materiāls;

auduma krāsa.

|  |
| --- |
| Vertikālās žalūzijas |
| Vertikālās žalūzijas loga ailei, kuras platums ir 160 cm, garums 200 cm  Vadība:   * metāla ķēde auduma sleju pagriešanai, lai regulētu dienas gaismas intensitāti telpā * poliestera aukla ar atsvaru - žalūziju atvēršanai/aizvēršanai   Žalūziju stiprināšanas veids (pie sienas, pie griestiem, ailē) jāsaskaņo ar pasūtītāju.  Žalūziju vēršanās veidi (auduma sleju savilkšanās pa vidu, uz malām) jāsaskaņo ar pasūtītāju.  Žalūziju slejas materiāli/audumi:  1. 100 % poliesters, neuzliesmojošs, saskaņā ar DIN 4102B1 vai ekvivalentu standartu, saules atstarojošs ne mazāk kā 53%, Gaismas absorbācija ne mazāk kā 12%, sertificēts atbilstoši OEKO TEX (vai ekvivalentu standartu), vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 260 g/m2.  Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.  Auduma slejas platums: 89-127 mm.  2. 100 % poliesters, neuzliesmojošs, vienkrāsains ar gludu faktūru.  Auduma svars: ne mazāk kā 220 g/m2.  Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.  Gaismas caurlaidība no 4-15 %.  Auduma slejas platums: 89-127 mm. |
| Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem |
| Rullo kasešu žalūzijas logam - stikla izmērs platums 120 cm x augstums 140 cm  Vadības mehānisms – krāsots, ekstrudēts alumīnijs ar mehānismu auduma fiksēšanai jebkurā stāvoklī.  Mehānisms – ekstrudēta alumīnija cauruļveida ass Ø 19 mm (pieļaujams diapazons 2 mm robežās) ar krāsota alumīnija kaseti auduma nosegšanai. Sānu vadotnes – plastmasas.  Nosedzošās kasetes, sānu vadotņu un apakšējās līstes krāsas – balta, bēša, pelēka, brūna.  Žalūziju slejas materiāli/audumi:  1. 100 % poliesters, neuzliesmojošs, saskaņā ar DIN 4102B1 vai ekvivalentu standartu, saules atstarojošs ne mazāk kā 53%, Gaismas absorbācija ne mazāk kā 12%, sertificēts atbilstoši OEKO TEX, vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 260 g/m2.  Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.  2. 100 % poliesters, neuzliesmojošs, vienkrāsains ar gludu faktūru.  Auduma svars: ne mazāk kā 220 g/m2.  Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.  Gaismas caurlaidība no 4-15 %. |
|

1. Piecu darba dienu laikā no Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma nosūtīšanas brīža, Izpildītājs veic pasūtījumā esošā objekta apskati, tajā skaitā veic esošo žalūziju novērtējumu, ja tādas ir. Sagatavo un nosūta elektroniski Pasūtītājam tāmi par veicamo darbu apjomu, ņemot vērā šajā specifikācijā noradītos tehniskās prasības, un summu.
2. Pasūtītājs, pēc iekšējo procesu pabeigšanas, dod uzdevumu Izpildītājam izgatavot un uzstādīt jaunas žalūzijas septiņu darba dienu laikā, ja žalūziju skaits nepārsniedz 10 un deviņu darba dienu laikā, ja žalūziju skaits pārsniedz 10, ņemot vērā iepriekš izteiktos Pasūtītāja norādījumus.
3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pretendentam saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem jāveic nolietoto žalūziju noņemšana un atbilstoša utilizācija.
4. Žalūziju kalpošanas ilguma garantija 24 mēnešus no uzstādīšanas dienas.
5. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt žalūzijas cita izmēra logiem ar citām tehniskajām prasībām, kas ne vairāk kā 10 % atšķiras no vispārējās tehniskās specifikācijas. Logu izmērs dots tikai žalūzijas viena kvadrātmetra cenas aprēķināšanai.
6. Žalūziju piegāde un uzstādīšana jānodrošina visā Latvijas teritorijā.